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GENERADOR DE VAPOR
INSTALACION PREVIA EQUIPO DE VAPOR
La ubicación es solo orientativa ya que puede ubicarse en un entretecho, dentro de una pared, colgado en la pared, debajo de una bañera, etc.

1. Rosca hembra de 3/4” al ras de la pared. (Salida de vapor).

2. Caja de 5x5 con alimentación eléctrica.

3. Alimentación de agua de 1/2 “con llave de paso.

4. Desagüe. 

5. Tablero de encendido electrónico o para encendido neumático. Embutir caja de 10x5x10 y comunicarla con caja Nº 2 a través de un caño de 1”.

NOTA: Instalar para la salida de vapor un caño con una rosca hembra de 3/4” en el interior del baño de polipropileno 2 cm, este caño debe tener inclinación hacia la cabina para el desagote de la condensación de vapor. Mas adentro de la pared y a 20 cm. Del piso y conectarla con la salida de vapor Nº 1.
Colocar el sensor de temperatura a 1,80 mts. del piso en el interior del baño. Si no es digital el caño debe ser recto y en diagonal de la caja Nº 5 al interior del baño y no superar los 70 cm. de largo. Si fuera sensor digital se puede extender hasta 20 mts, puede tener curva y sale del generador de vapor al interior del baño.

Conectar caja Nº 5 con caja para iluminación interior. Si el tablero fuera eléctrico conectar caja Nº 2 con caja de iluminación. Intercalar  un transformador para colocar artefacto de baja tensión para la iluminación.
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ADVERTENCIA: 
Instale disyuntor diferencial y descarga a tierra para el generador de vapor. Conectar a 220V 50 Hz con cable a tierra. La corriente suministrada al toma debe pasar previamente por el disyuntor diferencial. Verificar que la polaridad sea la correcta, L (Fase) marrón, N (Neutro) celeste y (Tierra) verse. Cualquier incumplimiento o error en la instalación puede generar desperfectos en el funcionamiento, lo que invalida la garantía y desliga de toda responsabilidad a la empresa.
NOTA: 
Algunos factores adicionales que pueden aumentar la pérdida de calor y deben ser tenidos en cuenta al efectuar la instalación;
· Algunos materiales de contracción como vidrio o mármol.

· Cañerías de inyección de vapor muy largas (más de 2 mts).
· Paredes exteriores poco aisladas y ventilación exterior.
· En zonas de aguas duras se recomienda colocar un ablandador de aguas.
GENERADOR DE VAPOR
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ALCANCE DE GARANTIA

· SPASYSTEM, garantiza el normal funcionamiento del equipo adquirido contra cualquier deterioro de fabricación y/o vicio del material por termino de 
· Garantía del generador de vapor:


1 años

a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo algún, cualquier pieza o componente que fallara en condiciones normales de uso dentro de los mencionados periodos.

· Por tratarse de un artefacto eléctrico, SPASYSTEM advierte sobre la necesidad de un BUENA CONEXIÓN A TIERRA, siendo imprescindible y obligatorio para que la garantía tenga validez.

· SPASYSTEM no se responsabiliza por los daños ocasionados a personas o cosas por el empleo indebido del equipo o defectos de los materiales eléctricos utilizados para el armado.

· QUEDAN EXECTUADAS de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por mal trato, como así también cualquier reparación o intento por  parte de terceros no autorizados por la empresa, lo cual anularía el derecho a todo reclamo.

Toda intervención del personal de SPASYSTEM, realizada a solicitud del usuario dentro del plazo cubierto por la garantía y que no fuese originada en falla o defecto alguno, tendrá que ser abonada por este según aranceles vigentes.

· En caso de requerirse reparación, el usuario podrá solicitar la misma en forma telefónica o por e-mail a SPASYSTEM o cualquiera de los distribuidores autorizados.

· Si a juicio de la empresa, dicho artículo debiera repararse en fábrica o insitu quedaran a cargo del usuario los gastos originados por remoción o extracción, traslado, flete, seguro correspondiente, colocación y no se responsabiliza por daños a terceros.

La empresa se compromete a tener reparado este articulo en un plazo que no exceda los 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

· La garantía cubre solamente el equipo de generador de vapor en su instalación original y quedara automáticamente invalidada si este es reinstalado en el mismo u otro domicilio, salvo el caso que el equipo sea enviado a fábrica para su reparación.

· No contribuyen defectos de fabricación ni están amparados por la garantía ningunos de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando el talón de garantía no se ha llenado ni enviado dentro de los 15 días de adquirido el equipo; cuando la garantía haya sido alterada en alguna forma; Cuando el equipo no este instalado según lo indicado en el Manual de Instalación (suministrado por SPASYSTEM); Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entregas; Cuando haya sido conectado a un circuito de cable defectuoso, toma corrientes inadecuados, fichas deterioradas y cañerías de provisión o desagüe no aptas.

IMPORTANTE: Junto a esta garantía conserve la correspondiente factura de compra, pues ambas le serán requeridas cuando solicite el servicie.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto y una copia de la factura de compra a 
FABRICA

Mendoza 2952 – Villa Zagala – C.P. B1651FGH - Prov. Bs.As.

T.E / FAX: 4724-2029 /  2135
E-Mail: info@spasystem.com.ar
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